3. 특별시방서 제4장 부대공

402 돌담쌓기

402-1 적용범위

본 시방서는 돌담쌓기에 관한 일반사항을 규정한다. 공사는 설계서 및 감독관의 지시에 따라 엄밀히 시공하여야 한다.

402-2 재 료

402-2-1  재료에 따른 분류

담장은 쌓기재료에 따라 돌담, 토담, 토석담, 와편담, 전돌담, 판축담, 판장등으로 구분한다.

402-2-2  재료의 종류

쌓기 재료는 돌, 전돌, 기와, 진흙, 생석회, 모래, 대나무, 새끼줄등이 있다. 이에 대한 시방은 해당공사에 준한다.

402-3 시 공

402-3-1  돌담쌓기

(1) 돌을 가공하지 않고 자연상태대로 사용한다.

(2) 면이 매끄러워 무너지기 쉬우므로 뒷뿌리가 긴돌을 종단면으로 하여 쌓는다.

(3) 뒷채움 없이 전ㆍ후면이 맞닿도록 쌓는다.

(4) 뒷채움하지 않고 돌을 얼기설기 쌓아 자연스럽게한다.