□ 수도관 관련 현황

○ 수도관 재질별 설치현황

(단위 : m)

	계	덕타일주철관	스테인레스관	PE관	PVC관	주철관	에나멜코팅 도복장강관	액상에폭시 도복장강관	아연도강관	기타	비고
계
도수관	75,370	66,602	-	2,780	-	658	-	5,330
송수관	435,608	220,859	-	43,435	-	34,575	95,643	20,085		21,011
배수관	1,863,227	498,760	-	624,136	48,820	92,187	16,109	24,133	-	559,082
급수관	3,029,885	882	18,828	1,553,430	134,451	11,116	394,295	-	-	916,883

- 동단위 기준자료 없음

○ 수도관 갱생(보수) 방법

- 관로갱생은 실시하고 있지 않으며, 관로파손 등 문제가 있는 관은 교체실시.