- 서귀포시 음식물류폐기물 관련 현황 -

❏ 서귀포시 음식물류폐기물 발생 및 처리현황

(단위 : 톤)

년도	음식물쓰레기 배출량			음식물쓰레기 처리량			음식물자원화 시설 퇴비 및 비료 생산량				비료판매방식	비고
	일평균	월평균	연평균	일평균	월평균	연평균	일평균	월평균	연평균	비료량
2006	28.6	858	10,439	28.6	858	10,439	36.8	858	10,439	․	직영 판매
2007	41.9	1,257	15,293	41.9	1,257	15,293	37.6	1,128	13,724	․	″
2008	41.1	1,233	15,001	41.1	1,233	15,001	38.5	1,155	14,052	․	″
2009	44.8	1,344	16,352	44.8	1,344	16,352	40.5	1,215	14,782	731	″
2010	40.3	1,209	14,709	40.3	1,209	14,709	40.3	1,209	14,709	622	″
2011	49.9	1,497	18,213	49.9	1,497	18,213	47.1	1,413	17,191	584	″
2012	40.7	1,221	14,857	40.7	1,221	14,857	39.5	1,185	14,427	430	″
2013	33.1	993	12,070	33.1	993	12,070	32.2	966	11,758	312	″
2014	39.0	1,170	14,253	39.0	1,170	14,253	38.8	1,164	14,184	269	″
2015	49.8	1,494	18,177	49.8	1,494	18,177	48.7	1,461	17,792	385	″

- 비료 생산업 등록 : 2002. 1월

- 현재 혐기성 퇴비 보관량 : 1,500여톤

※ 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부) 참조

❏ 음식물자원화시설 현황

❍ 개 요

구 분	시설규모 (톤/일)	처리방법	사업비 (백만원)	최 초 가동일	비 고
계	46	퇴비화	5,819
기존	20	호기성	4,719	‘01.2월
증설	26	고속발효	1,100	‘15.4월

❍ 위 치 : 서귀포시 색달동 산8-2(색달 쓰레기위생매립장 내)

❍ 주요 설비 현황

- 반입동(전처리시설) : 729㎡

- 발효동(A동) : 784㎡

- 발효동(B동) : 871㎡

- 퇴비 저장실 : 828㎡

- 고속발효기 : 80㎥(2대)

- 기타 설비 : 저장호퍼(10톤×2), 파쇄기(10톤/hr), 탈수기(13톤/hr), 이송펌프(5㎥/hr×2), 탈취시설

고속발효기(80㎥×2), 이송컨베이어, 배출컨베이어, 톱밥저장조, 약액세정탑 등